**Platforma dla niepełnosprawnych**

- udźwig 400 kg /4 osoby/

- prędkość dźwigu 0,615 m/2

- napęd śrubowy

- ilość przystanków: 2

- sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły

- platforma w szybie wyposażona w system bezpieczeństwa antyzakleszczeniowy,

z panelem na wysokość 1,1 m, na którym znajdują się przyciski do jazdy

oznaczone Braillem,

- drzwi do kabiny 90x200 cm